# Alaplap

Az alaplap (motherboard) a számítógép szíve, amely összeköti az összes komponenst. A processzortól a memóriáig, a tárolóeszközöktől a bővítőkártyákig minden itt kapcsolódik össze. A választásnál figyelembe kell venni a formát, a processzor foglalatot, a chipsetet, a RAM slotok számát és típusát, valamint a bővítési lehetőségeket.

HTML5 Video, Code és CSS Grid Layout

Ez az oldal bemutatja a HTML5 video, kód elemek és a CSS Grid használatát:

### Video és CSS Grid

- <video> - Natív HTML5 videólejátszás
- controls - Beépített lejátszó vezérlők
- autoplay, muted, loop - Automatikus lejátszás beállítások
- .grid .three-cols / .two-cols - Reszponzív grid layoutok
- .card - Újrafelhasználható komponensek

A HTML5 video elem lehetővé teszi videók beágyazását külső szolgáltatások nélkül, míg a CSS Grid segít a komplex elrendezések egyszerű kialakításában.

### Code és Pre Elemek

A BIOS/UEFI szekcióban bemutatjuk a kódrészletek szemantikus jelölését:

- <code> - Inline kódrészletek, technikai kifejezések jelölése
- <pre> - Előformázott szövegblokk (preformatted text)
- <pre><code> - Kombinált használat többsoros kódhoz
- Monospace betűtípus - Kódok egységes megjelenítése
- Szóközök megőrzése - A pre elem megtartja az eredeti formázást

#### Használati példák:

Inline kód (`<code>`): Technikai kifejezések, parancsok, billentyűk a szövegkörnyezetben. Például: `MBR`, `GPT`, `Del`, `F2`, `Secure Boot`, `CPU Core Ratio`, `Vcore`, `PWM`.

Többsoros kód (`<pre><code>`): Boot szekvenciák, konfigurációk, parancssorok. A BIOS/UEFI szekcióban látható boot szekvenciák jó példák erre.

A <code> elem szemantikusan jelöli a kódrészleteket, míg a <pre> megőrzi a sortöréseket és behúzásokat, így ideális többsoros kódblokkok megjelenítésére.

## Memória behelyezése az alaplapba

A böngésződ nem támogatja a HTML5 videó lejátszást.

Lépésről lépésre bemutató, hogyan kell helyesen behelyezni a RAM modulokat az alaplap memória slotjaiba.

## Alaplap formák (Form factors)

Az alaplapok különböző méretekben és formákban készülnek, amelyek meghatározzák, milyen házba férnek el és hány bővítési helyet kínálnak.

### ATX

A legelterjedtebb teljes méretű alaplap. Mérete: 305 × 244 mm. Több PCIe slot, SATA port és bővítési lehetőség.

- Előnyök: Sok bővítési hely, stabil teljesítmény
- Hátrányok: Nagyobb ház szükséges
- Célcsoport: Gamerek, professzionális felhasználók

### Micro-ATX

Kompaktabb változat. Mérete: 244 × 244 mm. Kevesebb bővítési hely, de elegendő legtöbb felhasználónak.

- Előnyök: Kisebb házba fér, olcsóbb
- Hátrányok: Korlátozott bővítési lehetőség
- Célcsoport: Otthoni felhasználók, irodai gépek

### Mini-ITX

A legkisebb mainstream alaplap. Mérete: 170 × 170 mm. Minimális bővítési hely, de energiahatékony.

- Előnyök: Kis méret, alacsony fogyasztás
- Hátrányok: Kevés bővítési lehetőség
- Célcsoport: HTPC-k, kompakt számítógépek

## Processzor foglalatok

A processzor foglalat (socket) határozza meg, milyen CPU-k kompatibilisek az alaplappal. A jelenlegi fő foglalatok az Intel LGA 1700 és az AMD AM5.

### Intel LGA 1700

Az Intel 12., 13. és 14. generációs processzoraihoz. 1700 érintkező, DDR4 és DDR5 memória támogatással.

- Támogatott CPU-k: Core i3/i5/i7/i9 12-14. gen
- Chipsetek: Z690, B660, H610
- Előnyök: Erős egyszálas teljesítmény, jó stabilitás

### AMD AM5

Az AMD Ryzen 7000 sorozatához. DDR5 memória, PCIe 5.0 támogatás.

- Támogatott CPU-k: Ryzen 5/7/9 7000 sorozat
- Chipsetek: X670, B650, A620
- Előnyök: Jó ár-érték arány, többmagos teljesítmény

## BIOS és UEFI

A BIOS (Basic Input/Output System) az alaplap firmware-je, amely a számítógép indításáért felelős. A modern számítógépek már UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) rendszert használnak, amely egy fejlettebb, grafikus felülettel rendelkező alternatíva.

### Legacy BIOS

A hagyományos BIOS 16-bites üzemmódban futott, és egyszerű szöveges felületet biztosított. Az indítási folyamat az `MBR` (Master Boot Record) partíciós sémát használta.

#### Főbb jellemzők:

- Felület: Szöveges, billentyűzettel vezérelt
- Partíciós séma: MBR (max 2 TB lemez)
- Indítási mód: Legacy boot
- Korlátok: 16-bites mód, lassú indítás

#### Példa BIOS boot szekvencia:

    1. POST (Power-On Self-Test)
    2. MBR olvasása
    3. Bootloader betöltése
    4. Operációs rendszer indítása

#### BIOS POST üzenetek példa:

Az alábbiakban látható egy tipikus BIOS indítási kimenet, amit a felhasználó lát a képernyőn:

    AMIBIOS (C)2021 American Megatrends, Inc.
    BIOS Date: 09/15/2021 Ver: F15
    CPU: Intel Core i7-12700K @ 3.60GHz
    Memory Testing: 32768MB OK

    Detecting IDE Drives...
      Primary Master  : Samsung SSD 980 PRO 1TB
      Primary Slave   : None
      Secondary Master: WDC WD40EZRZ-00GXCB0
      Secondary Slave : None

    Press DEL to enter SETUP, F11 for Boot Menu
    Verifying DMI Pool Data...
    Boot from CD/DVD:
    Loading operating system...

### Modern UEFI

Az UEFI gyorsabb, biztonságosabb és felhasználóbarátabb. Támogatja a nagyobb lemezeket és a `Secure Boot` biztonsági funkciót. A `GPT` (GUID Partition Table) partíciós sémát használja.

#### Főbb jellemzők:

- Felület: Grafikus, egérrel vezérelhető
- Partíciós séma: GPT (több mint 2 TB támogatás)
- Indítási mód: UEFI boot
- Előnyök: Gyors indítás, Secure Boot, hálózati stack

#### Példa UEFI boot szekvencia:

    1. Power-On Self-Test (POST)
    2. UEFI firmware inicializálás
    3. Boot Manager futtatása
    4. EFI System Partition olvasása
    5. Bootloader (pl. GRUB, Windows Boot Manager)
    6. OS kernel betöltése

### UEFI BIOS funkciók

A modern UEFI BIOS számos hasznos funkciót kínál a felhasználóknak és túlhajtóknak:

- CPU túlhajtás: Magfrekvencia és feszültség beállítása (pl. `CPU Core Ratio`, `Vcore`)
- RAM profilok: XMP/DOCP profilok engedélyezése magasabb memória frekvenciához
- Fan Control: Ventilátor görbék testreszabása (`PWM` vagy `DC` módban)
- Secure Boot: Csak aláírt operációs rendszerek indítása (támadások elleni védelem)
- Boot prioritás: Indítási sorrend beállítása (pl. `NVMe SSD` → `USB` → `Hálózat`)
- RGB vezérlés: LED világítás szinkronizálás az alaplapon
- BIOS frissítés: Firmware update USB-ről (`Q-Flash`, `EZ Flash`, `BIOS Flashback`)

Navigáció a BIOS-ban: A legtöbb UEFI BIOS a `Del` vagy `F2` billentyűvel érhető el indításkor. Az `F7` gyakran váltás az egyszerű és haladó mód között.

### Választási tippek

- Kompatibilitás: Ellenőrizd a CPU foglalatot és a BIOS frissítési lehetőségét.
- Bővíthetőség: M.2 slotok száma, USB portok, PCIe sávok.
- Hálózat: 2.5G Ethernet, Wi-Fi 6/6E modul.
- Ár-érték: Ne fizess többet, mint amennyit használsz.
- Jövőállóság: DDR5 és PCIe 5.0 támogatás a hosszú távú használathoz.